济源2022年奶业生产能力提升整县推进项目实施内容申报汇总表

一、济源市夏神庙奶牛养殖专业合作社
实施环节	实施内容	主要技术参数	数量

（台/套）	计划投资金额（万元）	计划申请补助资金（万元）	备注
草畜配套	青贮收储牵引机	180马力，国四排放；	1	26	18.2	新实施
现代智慧牛场建设	挤奶机器人	1拖1或1拖2；含所有配套设备；	2	287	229.6	新实施
推料车	电动，续航里程≧70KM；

工作时速≧18km/小时；	2	5.6	3.92	新实施
全日粮TMR搅拌车	进口；移动式；有效容积12立方米；	1	26	18.2	新实施
二、济源市虎尾河奶牛场
草畜配套	青贮收割机	国四标准排放，发动机额定功率≧460hp，玉米割台宽度4.5米；	1	340	191.2	新实施
现代智慧牛场建设	挤奶机器人	1拖1或1拖2；含所有配套设备；	1	287	229.6	新实施
全日粮TMR搅拌车	进口；移动式；有效容积12立方米；	1	26	18.2	新实施
剩料收集车	有效容积10m³，可对接饲喂管理软件；配置进口称重仪表；	1	24	16.8	新实施
TMR牵引机	180马力，国四排放；	1	26	18.2	新实施
抛撒车	有效容积10m³；功率≧95KW；抛洒效率≧3立方米/分；配置空调；	1	24	16.8	新实施
三、河南惠龙牧业股份有限公司
草畜配套	捡拾压捆机	草捆截面≧1200*900mm；

捡拾器宽度≧2994mm；

打结器数量不低于6只；

双扣打结器；高密度草捆；

配套称重系统；	1	160	97.8	新实施
现代智慧牛场建设	推料机器人	运行速度不低于10m/min	4	92	70.4	新实施
挤奶机器人	1拖1或1拖2；含所有配套设备；	2	287	229.6	新实施
四、济源市锦昊牧业有限公司
草畜配套	青贮收割机	额定功率≧316KW；

割幅4500mm；	1	83	50	新实施
现代智慧牛场建设	全日粮TMR搅拌车	牵引式；有效容积12立方米；马力≧100；配套进口车桥；	1	16	11.2	新实施
TMR牵引机车	180马力；国四排放标准；	1	26	18.2	新实施
撒草车	有效容积10立方米;

发动机动力≧115马力;

最大撒料量≧0.1立方米/米；	1	20	14	新实施
推料车	电动，续航里程≧70KM；

工作时速≧18km/小时；	1	2.8	1.8	新实施
五、河南果香源农业科技有限公司
草畜配套	智能化收割车辆	马力≧584P；割台宽度≧6米；加配苜蓿割台	1	420	294	新实施
方草打捆机	套功率：27马力，打捆形状：方形，打捆尺寸：46×36厘米，捡拾宽度：190厘米	3	40	28	新实施
拖拉机	210马力四轮驱动	1	90	63	新实施
拖拉机	160马力四轮驱动	1	19.8	13.86	新实施
现代智慧牛场建设	剩料收集车	有效容积16m³，可对接饲喂管理软件；收料宽度≧1.9米，配置进口称重仪表；	1	34	23.8	新实施
撒料车	有效容积30m³；发动机马力≧210；排放标准国五及以上；	1	40	28	新实施
抛撒车	有效容积10m³；功率≧95KW；抛洒效率≧3立方/分；配置空调；	1	24	16.8	新实施
铡草机	主机运输尺寸：6.14m*3.12m*3.09m；锤片数量：64；配套动力：拖拉机（PTO21键)120-180HP；电机132kw	1	32	22.4	新实施
绿化喷洒车（消毒车）	排放标准：国六；驱动形式：4X2；车身：6.5×2×2.8米；额定载重：3.48吨；最高车速：110km/h	1	15	10.5	新实施
TMR	固定式有效容积30m³	1	40	28	新实施
3.6米自卸汽车	驱动形式：4X2；全柴，马力：95马力；货箱长度：3.6米；排放标准：国六	1	15	10.5	新实施
卧床疏松拖拉机	分类：轮式拖拉机 配套功率：55马力驱动形式：四轮驱动油箱容积：60升轴距：2040毫米，配套疏松机	1	12	8.4	新实施
修蹄车	技术参数:长X 宽: 275 x 145 厘米；高: 195 厘米；高( 带支撑腿) 247 厘米；高( 带轮子) 105-218 厘米；站立长度1: 189 厘米；站立长度2: 166 厘米；入口(B x H): 84 x 165 厘米；重量: 950 公斤；功率 5500 瓦	1	30	21	新实施
锤片式玉米粉碎机	锤片式玉米粉碎机、基础建筑、75KW电机、配套提升机	1	45	31.5	新实施
精准饲喂系统	牧场精准饲喂系统-通用版-6套（3台搅拌罐，3台撒料车）	6	49	34.3	新实施
发情计步系统及配套设备	项圈1600个，无线识别器6个，配套电源6个，软件1套	1	90	63	新实施